**СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА** **ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА**

**СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**Бр. 03/2020**

 **Рок за подношењење понуда: 04.08.2020.год. до 11.00 часова**

 **Отварање понуда: 04.08.2020.год. у 12.00. часова**

***Јул* 2020. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.бр. 03/2020, бр.одлуке 95/5-14 од 30.06.2020.год.и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 95/5-15 од 30.06.2020.год. припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку радова на адаптацији и опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду**

**ЈН бр 03/2020**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, рок извршења, место извршења  | 3. |
| III | Техничка документација и планови  | 3-4. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4-8 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 8. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 8 -54 |
| VII | Модел уговора | 55-60 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 61-68 |

Укупан број страна конкурсне документације је 68 .

 ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1**.Подаци о Наручиоцу

Наручилац: Стоматолошка комора Србије

Узун Миркова 3, Београд

Интернет страница: [www.stomkoms.rs](http://www.stomkoms.rs)

ПИБ: 105333106

Матични број: 17701096

**2. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 03/2020су радови на адаптацији и опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду, ознака из општег речника набавки 45400000, 44220000,5343230,45310000,45111100,45111300,45330000,39141000,39144000,39130000,

44410000,44100000,32320000,32340000,38652100

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон).

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

**3.Партије**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и није обликована по партијама.

**4. Контакт служба:** Слађана Лазовић, 011/440-98-90, e-mail: office@stomkoms.org.rs

 Aна Росић, 011/440-98-90, e-mail: referentfinansije@stomkoms.org.rs

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА***

Врсте, техничке карактеристике, количина и опис радова детаљно је наведена у обрасцима понуде.

**Рок за извођење радова:** 01. октобар 2020. године

**Место извођења радова:** Београд, Макензијева 81

***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Не постоји техничка документација и планови.

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
|  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број | ДОДАТНИ УСЛОВИ |
|  | Биланс стања и биланс успеха за последње две обрачунске године  |
|  | Потребно је доставити списак најважнијих изведених радова, исте или сродне врсте као предметна јавна набавка, за последње три године са износима и датумима и да је промет био преко 50.000.000,00 РСД |
|  | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - Да понуђач има у радном односу на неодређено време десет запослених радника и два инжењера. |
|  | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ - Да понуђач има у закупу или у власништву возило носивости до 3Т |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4 за учешће у поступку предметне јавне набавке. , а у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 5.)* којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6.)*, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
* **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 5*, мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Понуђач је дужан да без одлагања писсним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

* **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**
1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

* **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

 Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са чл.76 ЗЈН да располаже неопходним финансијским, пословним, кадровским и техничким капацитетом , понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1) За **услов финансијски капацитет**:

 - **доказ**: Годишњи финансијски извештај који садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне две обрачунске године (2018. и 2019.) којим понуђач доказује да није пословао са губитком.

 2) За **услов пословни капацитет**:

 - **доказ**: списак најважнијих изведених радова у претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019), исте или сродне врсте као предметна јавна набавка, са називима наручилаца, оверене и потписане под кривичном и материјалном одговорношћу. Потписана и оверена изјава за тражени износ промета.

 3) За услов к**адровски капацитет**-

- доказ фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, уговор о раду.

 4) За услов технички капацитет:

-Доказ: Пописна листа, очитана саобраћајна дозвола , уколико је опрема у закупу , уговор о закупу ( пописна листа закуподавца) или уговор о лизингу.

* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
* Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то за доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, а који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs/) .
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

***V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

1.Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ***„Најнижа понуђена цена“.***

**2**.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две понуде са истом понуђеном ценом: **„*Краћи рок за завршетак радова“.***

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок, односно крајњи датум за завршетак радова.

***3.*** Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две понуде са истом понуђеном ценом и крајњим датумом за завршетак радова : ***„ Понуђач који је први доставио понуду“***

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и крајњи датум за завршетак радова , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који први достави понуду за извођење радова.

***VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 1)**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова на адаптацијии комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије број 03/2020

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** за јавну набавку радова на адаптацији и опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Начин плаћања (максимум 45 дана) |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |
| Рок у којем ће понуђач започети са радовима (максимум 5 дана након потписивања уговора) |  |
| Рок за извођење радова, односно за завршетак радова (најкасније):1.октобар 2020. год. |  |

Датум Понуђач

 М.П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

*Уколико понуђач конкурише за више партија, понуђач треба да попуни образац понуде за сваку партију посебно.*

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |
| --- | --- |
| назив понуђача |  |
| адреса: |  |
| телефон: |  |
| e-mail: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

***СТРУКТУРА ЦЕНЕ***

**I ФАСАДНА СТОЛАРИЈА – ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | **Јед.****мере** | **Коли-чина**  | **Јед. Цена****Без ПДВ**  | **Укупна Цена без ПДВ** | **Укупно са ПДВ** |
| 1. Демонтажа постојећих браварских излога комплет са стаклом са одношењем шута на привремену депонију. Обрачун по м2.
2. Израда привремене заштите у току демонтаже излога од летви и дасака са ПВЦ фолијом.Обрачун по м2.
3. Ручни утовар шута и одвоз на депонију удаљену до 20 км. Обрачун по м3.
4. Набавка и уградња фасадних алуминијумских портала. Материјал:
* Алуминијумски профили са термопрекидом ( класе АЛУМИЛ С67 или слично , у договору са инвеститором);
* Боја ЕЛОКCАЖА (сирови алуминијум);
* Стакло 4.4.1. Clima Gard Premium +12 (AN)+4;
* Портале у доњој и горњој зони устаклити са алуминијумским панелима или слично, у договору са инвеститором. Сваки портал снабдети са најмање једним отварајућим делом – крилом;
* Оков користити реномираног произвођача (Г-У или слично);
* Димензије:

3500х27004400х27003000х27005200х27001200х2600 – двокрилни прозор1. Набавка и уградња спољашњих АЛ панела од алукобонда за опшивање бетонских стубова између прозора.
* Материјал: алукобо дебљине d=4mm .
* Боја: ЕLОХ
* Димензије: 1.500х2700
1. Набавка спољашних подпрозорских окапница, испод и изнад прозора, од алуминијумског лима, дебљине d=1mm и развијене ширине d=200mm;
 | m2m2m3КомКомКомкомкомКом.m’ | 104,26104,265,006,002,001,001,002,0011,00100,00 |  |  |  |

**I ФАСАДНА СТОЛАРИЈА УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**II РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис позиције | Јед.мере | **К**оли-чина | **Јед. Цена** **Без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена Са ПДВ** |
| 1.**Демонтажа санитарних уређаја.** Демонтирати пажљиво санитарне уређаје у тоалетима и кухињи.Обрачун по комаду демонтираних санитарних елемената. | **Ком.** | **5,00** |  |  |  |
| 2.**Демонтажа електро галантерије и ормана.** Извршити пажљиву демонтажу комплетне расвете, прекидача, утичница и пратећег прибора. Обрачунава се паушално. | **Паушал** | **1,00** |  |  |  |
| 3. **Демонтажа собних врата.** Извршити пажљиву демонтажу врата са довратницима и вађењем прагова. Обрачун по комаду демонтираних врата са довратником. | **Ком.** | **18** |  |  |  |
| 4.**Демонтажа дрвених преграда у тоалету и кухињи** (1,55х2,64) и (1,35х2,64) | **Компл.** | **1,00** |  |  |  |
| 5. Демонтажа тракстих завеса, гарнишни и венецијанера | **м2** | **60,00** |  |  |  |
| 6. Демонтажа дрвених рамова и стакла / надсветло | **m2** | **13,69** |  |  |  |
| 7. Демонтажа уградног плакара.**4,20х2,60** | **Ком.** | **1,00** |  |  |  |
| 8. Демонтажа стаклене преграде на улазу 250х264 cm | **Ком.** | **1,00** |  |  |  |
| 9.Скидање постојећег итисона | **m2** | **202,95** |  |  |  |
| 10.Обијање подних и зидних керамичких плочица | **m2** | **36,97** |  |  |  |
| 11. **Рушења преградних зидова d=10 cm I d=20**Извршити рушење преградних зидова заједно са малтером и облогама. Зидове срушити тако да су сви контакти са зидовима који остају, као и са хоризонталном површином плоча, буду неоштећени и потпуно равни и вертикални, односно хоризонтални. Обрачун по метру квардратном срушних преградних зидова.d=10 cmd=20 cm/позиција обухвата и пробијање отвора за врата на тоалету. |  |  |  |  |  |
| **m2** | **59,95** |  |  |  |
| **m2** | **13,77** |  |  |  |
| Џакирање, спуштање и одвоз шута за позиције од 1 до 11. | **Паушал** | **1,00** |  |  |  |

**II РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**II A СТРУГАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ БОЈЕ И ГЛЕТ МАСЕ СА ЗИДОВА И ПЛАФОНА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | **Јед.мере** | **Коли-чина** | **Јед.цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| 12. Извршити стругање постојеће глет масе/шпански зид и старе боје са зидова и плафона до основног зида. Зидове очистити и опрати калијевим сапуном, припремити за молерске радове. Шут утоварити. Обрачун по метру квадратном.Плафони и зидови | **m2** | **703,20** |  |  |  |

**II А СТРУГАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ БОЈЕ УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са ПДВ**

**III ЗИДАРСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | **Јед.мере** | **Коли-чина** | **Јед.мере****Без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| **13**.**Израда шпалетни након рушења зидова.**Израда шпалетни и уложина око врата и прозора, насталих демонтажом постојећих елемената. Обрачун по m’ |  |  |  |  |  |
| До ширине 20cm | **m'** | **18,50** |  |  |  |
| До ширине 40cm | **m'** | **29,15** |  |  |  |
| **14.Крпљење инсталационих канала у зидовима и плафонима**.Крпљење канала за развод електро инталација у зидовима и плафонима – обрачун по m' изведених канала до 10 cm ширине. | **Cca m'** | **200,00** |  |  |  |
| 15.Крпљење подова и зидова/зона тоалета као припрема за поставку нових керамичких плочица | **m2** | **25,00** |  |  |  |
| **16.** Набавка и зазиђивање отвора сипорекс блоковима на местима где су била врата | **m2** | **3,75** |  |  |  |

**III ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**IV ГИПСАРСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | **ЈМ** | **Количина** | **Јед.цена без ПДв** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| **17.Преградни зид картонски зидови - ГК плоче.**Преградни зид d=12,5 cm. Набавка, испорука материјала и израда преградног зида у систему Knauf . Зид се ради на поц . контрукцију/ CW и UW профиле/ ширине 75mm. Зид је од двоструко поставњених стандардних GKB ploča d=12,5 mm дим. 1,25х2,00 постављених са једне и са друге стране зида. Зид се ради у свему према упутству произвођача. Унутрашњост зида се испуњава стакленом вуном одговарајуће дебљине типа Isover или слично. Испуна спојева: спојеви се попуњавају Knauf Fugen Filer-om са употребом бандаж траке. Обрачун по метру квадратном изведене равне површине. |  |  |  |  |  |
| ГК зидовиПозиција зазиђивања простора где је било надсветло | **m2****m2** | **74,24** **6,70** |  |  |  |
| **18.Облагање зидова – ГК плоче на алуминијумској подконструкцији**Набавка, испорука материјала и израда облоге зида у систему Knauf. Облога се ради на поц.контрукцију /CD и UD профиле. Облога је од стандардних ГКБ плоча d=12,5mm дим. 1,25x2,00. Облога се ради по упутству произвођача. Испуна спојева: Спојеви се попуњавају Knauf Fugen Filer-om са употребом бандаж траке. Обрачун по метру квадратном изведене равне површине. | **m2** | **7,40** |  |  |  |
| **19. Спуштени гипс картонски плафони**Набавка, испорука материјала и израда спуштеног плафона. Плафон се ради на поц.контрукцију CD и UD профиле/. Облога је од стандардних ГКБ плоча d=12,5mm дим. 1,25x2,00 м. Спуштени плафон се ради по упутству произвођача са свим потребним деловима и елементима за уградњу осветљења. Испуна спојева: Спојеви се попуњавају Knauf Fugen Filer-om са употребом мрежасте бандаж траке. Обрачун по метру квадратном изведене равне површине. | m2m’m’ | **13,82****25,12****9,50** |  |  |  |
| РаванП Греда 50cmП Греда 65cm |
| **20.Опшивка уградног водокотлића H120.**Позиција обухвата набавку, испоруку материјала и израду. | **Ком.**  | **3** |  |  |  |
| **21. Испорука и монтажа металног спуштеног плафона,** типа АМСТРОНГ или слично.Плоче су димензије 60х60 и постављају се на оригоиналној АМСТРОНГ конструкцији. Позицијом обухватити и ободни профил. Висина спуштања 10-15 цм. Поставља се у канцеларијама и тоалетима. | **m2** | **128,37** |  |  |  |

**IV ГИПСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | **Јед.****мере** | **Коли-чина** | **Јед.цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| **22.Подне керамичке плочице**Постављање подних гранитних плочица I класе мин. димензија 20x120/10мм - имитација дрвета. Гранитне плоцице Marazzi Италија или сл. уз сагласност инвеститора . Плоцице лепити лепком компатабилним са хидроизолацијом преко претходно припремљене подлоге. Полагање изврсити равно, са фугом од 2мм. Лепак користити Cerest 11 . Постављене плоцице фуговати водоотпорном масом за фуговање ( цересит или мапеи ), тон по избору инвеститора. Оцистити зидове и подове, у цену урачунати лепак и фуг маса. Обрачун и плаћање по квадратном метру постављене и исфуговане гранитне плочице.Обрачун по метру квадратном постављених плочица. Поставке сокле h=10cm | **m2****m’** | **215,06****181,97** |  |  |  |
| **23.Зидне керамичарске плочице** Постављање зидних гранитних плочица I класе мин димензија 30x60мм - једнобојне крем. Гранитне плочице Marazzi Италија или сл. уз сагласност инвеститора . Плочице лепити лепком компатабилним са хидроизолацијом преко претходно припремљене подлоге. Полагање извршити равно, са фугом од 2мм. Лепак користити Ceresit 11. Постављене плочице фуговати водоотпорном масом за фуговање ( цересит или мапеи ), тон по избору инвеститора. Очистити зидове и подове, у цену урачунати лепак и фуг маса. Обрачун и плаћање по квадратном метру постављене и исфуговане гранитне плочице. Обрачун по метру квадратном постављених плочица до висине h 2mЗона кухињских елементата – h 0,60m | **m2****m2** | **33,60****1,00** |  |  |  |
| **24. Набавка подних гранитних плочица I класе мин димензија 20x120/10мм -** имитација дрвета. Гранитне плочице Marazzi Италија или сл. уз сагласност инвеститора. | **m2** | **251,50** |  |  |  |
| **25. Набавка зидних гранитних плоцица I класе мин димензија 30x60 / 9мм –** БЕЖ, Гранитне плоцице Marazzi Италија или сл. уз сагласност инвеститора.  | **m2** | **36,96** |  |  |  |

**V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | **Јед.****мере** | **Коли-****чина** | **Јед.цена****Без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| **26. Бојење унутрашњих зидова и плафона.**Глетовање 2 руке УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА И ПЛАФОНА и кречење АКРИЛНОМ бојом у типу VITEX - CL22 . Након наношења глет масе и сушења сваког слоја извршити фино глачање и брушење зидне површине која мора бити потпуно равна и глатка. Након потпуног глачања обојити зидове акрилном бојом у два слоја у тону по избору пројектанта. Боја мора бити потпуно равномерно наношена и у истом интезитету тона на свим површинама зидова. Обрачунава се по м2 комплетно обрађених зидова по овом и општем опису . У позицију урачунати цену рада са набавком VITEX боје ЦЛ22 – за евентуалне промене тражити сагласност инвеститора. ЗидовиПлафони**27. ИЗРАДА МОЛЕРСКЕ ТЕХНИКЕ – CADORO VELVET 0070 / SAN MARCO.** Боја мора бити потпуно равномерно наношена и у истом интезитету тона на свим површинама зидова. Обрачунава се по м2 комплетно обрашђених зидова по овом и општем опису . У позицију урачунати цену рада са набавком масе CADORO VELVET. За евентуалне промене тражити сагласност инвеститора 28. **Фарбање радијатора и цеви са материјалом**Дужина цеви**29.Фарбање ограде степеништа са материјалом h100cm**  | **m2****m2****m2****m'****m’** | **604,52****239,05****97,76****130,00****3,50** |  |  |  |

**VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**VII ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРНА ОПРЕМА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис Водовод, канализација и санитарна опрема** | **Јед.****мере** | **Коли-чина** | **Јед.цена без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ** | **Укупна цена са ПДВ** |
| **30. Набавка и уградња водоводних цеви за инсталације унутрашњег водовода, заједно са фазонским комадима, спојним и запривним материјалом.** **У цену нулази набавка, транспорт , разношење до места уграђивања, монтажа цеви са свим фазонским комадима и сва потребна штемовања и пробијања рупа.****Обрачун по m' цеви****d=32x4,4 (1’)****d=25x3,50 (3/4“)****d=20x2,8 (1/2/“)****31. Набавка и монтажа термоизолације водоводних цеви****Изолација ППР цеви- дебљина изолације 13mm****d=32x4,4 (1’)****d=25x3,50 (3/4“)****d=20x2,8 (1/2/“)****32.Набавка и монтажа вентила** **-угаони ЕК вентил** $∅$ **15****-пропусни вентил** $∅$ **20****-пропусни вентил** $∅$ **15****33. Набавка имонтажа водомера са одговарајућим вентилима и хватачем нечистоће 3/4“****34. Демонтажа постојеће водоводне мреже, уградња нових фазонских комада и вентила** $∅$**1“ и повезивање са новом водоводном мрежом.****35. Комплетну водоводну мрежу, пре затрпавања и затварања шлицева испитати на пробни притисак од 10 бара у трајању од 2 часа****36. Извршити дезинфекцију комплетне водоводне мреже****Обрачунава се и плаћа по m' дезинфикованог цевовода****37. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви и фазонских комада, за развод у санитарним чворовима са муфом и гуменим прстенастим дихтунгом. У цену урачи+унати и сва потребна пробијања отвора на месту пролаза цеви.****Обрачун по m' цеви**$∅$ **110**$∅$ **50****38. Набавка и монтажа сливника типа HL или слично. Подни купатилски сливник DN-50****Обрачун по комаду.****39. Демонтажа постојеће канализационе мреже, уградња нових фазонских комада и повезивање на нову канализациону мрежу.****Обрачун паушално.****40. Комплетну канализациону мрежу испитати на вододрживост. Обрачунава се и плаћа по m' испитаног цевовода.**  **41. Испорука и монтажа комплетног тоалета који се састоји од:**- керамичке конзолне WC шоље тип VILLEROY & BOCH или слично- од монтажног инсталационог елемента за WC шољу тип ГРОХЕ или слично са нискошумним уградбеним водокотличем са типком за чеоно активирање са старт-стоп функцијом. Инсталациони елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипскартонским плочама, комплет са интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде 1/2", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом д90/110 мм са звучно изолованом обујмицом, спојним комадом за WC шољу с бртвеним манжетама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршчење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача.Обрачун по комаду комплет монтиране WC и водокотлића.**42. Испорука и монтажа комплетног умиваоника који се састоји од:** **- керамичког умиваоника од фајанса тип**  VILLEROY & BOCH **или слично;** **- никлованог сифона****- стојеће батерије за умиваоник тип**  **HANSGROHE или слично.** **Обрачун по комаду комплет монтираног умиваоника.****43. Набавка транспорт и монтажа зидног писоара од беле керамике фајанса И класе тип**  VILLEROY & BOCH **или слично, са аутоматским уградним испирачем писоара тип PRESTO или слично и са сифоном за писоар.****Обрачун по комаду комплет монтираног писоара.****44. Испорука и монтажа једноручне стојеће батерије тип HANSGROHE или слично за топлу и хладну воду за судоперу.** **Обрачун по комаду.****45. Монтажа судопере са коритом од inox-a Позицијом обухваћени: судоперa, одливни вентил са чепом и ланцем, пластични сифон са одводном цеви 5/4" и гуменом манжетном за спој са зидном канализационом цеви.****Обрачун по комаду комплет монтиране и испитане судопере.** **46. Испорука и монтажа електричног акумулационог бојлера са пратећим материјалом за уградњу по купатилима.****Обрачун по комаду комплет монтираног и испитаног бојлера.*** **V=80 л - са сигурносним вентилом - вертикални**
 | **m'****m'****m'****m’****m’****m’****ком****ком****ком****Ком****Паушал****m'** **m'****m'****m'****Ком****Паушал****m'****Ком.**Ком.Ком.Ком.Ком.Ком. | **4,50****9,00****24,50****4,50****9,00****24,50****11,00****3,00****5,00****1,00****1,00****38,00****38,00****18,00****24,00****3,00****1,00****42,00**3,003,002,001,001,001,00 |  |  |  |

**VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**VIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис  | Јед.мере | Коли-чина | Јед.ценаБез ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| 47. **Демонтажа електрогалантерије и ормана** - Извршити пажљиву демонтажу комплетне расвете, прекидача, утичница и пратећег прибора. Обрачунава се паушално.48.Извођење комплетне електроинсталације. Позиција обухвата набавку и полагање каблова, поставку дозни. Позиција обухвата и набавку и иградњу разводне табле са одговарајућим аутоматским осигурачима.Набавку и полагање LAN каблова од сервера до сваког радног места 4 х (2 х интернети 2 х телефон), као и до подне кутије у свакој канцеларији. Каблове водити и до пројектора у сали за састанке.-SFTP kabl Cat. 7A+ testiran do 1200MHz, bez halogena, Delta / EC, 3P & GHMT sertifikovan- RJ-45 modula tooless fully shielded 6A+- Аccess point, dual radio, 2.4GHz do 300Mbps, 5GHz do 867Mbps, 2x2 MIMO, PoE 802.3af/A 24V passive- REK 27U 19” vrata sa kaljenim staklom- patch panel 24p- server, rek mount, Intel 3.1GHz, 16GB RAM, 2x HDD 500GB, 2x HDD 1TB, RAID- Windows Server 2012 Essentials- Asterisk PBX server49**. Набавка расвете ЕЛМАРК или** **слично уз сагласност инвеститора**Спецификација расвете:* Надградни лед панел 60х60 на висилцама
* Надградни лед панел 17х17
* Лед панел
* Уградна спот лед лампа дупла
* Лед плафоњера
* Носачи за лед панеле/висилице

50. Монтажа Расвете51. Набавка и монтажа модуларне електрогалантерије (ALING EXPIRIA или слично)52. **УГРАДЊА АЛАРМНОГ СИСТЕМА** - тастатура са LCD екраном и RFID читачем за управљање алармом и системом аутоматизације.Укључује један контролни сегмент и по потреби може бити опремљен са максимално 20 контролних сегмената- BUS унутрашња сирена је намењена за звучну сигнализацију аларма, излазних и улазнихкашњења (време уласка и изласка), сигнализацију стања и активације или прораде програмабилних излаза у систему. Сирена је опремљена тастером са могућношћу програмирања. Имплементирана је функција провере аларма.Сирена комуницира и напаја се из централне јединице путемBUS-а.- ПИР детектор покрета који је намењен зазаштиту ентеријера. Открива кретање преко температуре људског тела. Степен отпорности се може изабрати на два нивоа \* Напајање: из централне јединице БУС 12 В (9 - 15 В) \* Потрошња у стању мировања: 2 мА \* Висина монтаже: 2,5 м изнад пода \* Опсег детекције: 90 ° / 12 м (са стандардним сочивом)- Зглобни носач. Користи се за причвршћивање ПИР детектора кретања на плафон или на зид ако је потребно позиционирање које је другачије одстандардне монтаже. Овај носачје оригинални и сертификовани прибор детектора и опремљен је тампер заштитом која се може спојити на конектор у детектору.- Централа SET. Карактеристике централне јединице су: подржава жичну(BUS) и бежичну (868мHz) конекцију, интегрисана LAN конекција и слот за SIM картицу за GSM/GPRS комуникацију,микро СД меморијска картица за складиштење података.- ULTRACELL стационарни VRLA aкумулатор, кат.озн. UL2.4-12Капацитет: 2,4 AhТип: Олово (Pb)Напон: 12 VДимензије: 179 x 35 x 60 mmМасa: 0,89 kg- 2Mpx IP камера за видеоверификацију. Напајање12VDC-350mA. Снимање на серверу. Меморија задњих 3 или 7 дана. Могућност гледања уживо и преглед снимљеног материјала. Видео клип 1 мин., 30с пре догађаја и 30с после догађаја. 115°С угао гледања. 12 x IR, видљивост ноћу до30м. IP67 заштита, IK10.- Детектор покрета са камером. Детектор служи за откривање кретања у објектима као и за визуелну потврду аларма \* Уграђена камера снима фотографије ако је систем наоружан* (укључен) и ако је откривен покрет \*
* Напајање: из централне јединице +12 V (+9 - +15 V) \* Угао детекције / покривеност снимања: 90 ° / 12 m (са стандардним
* објективом) \* Домет блица: макс. 3 метра \* Резолуција фотографија: LQ 320 × 240; HQ 640 x 480 пиксела

-BUS детектор температуре за мерење тренутнетемп. околине.Мерени подаци прослеђују се из централне јединице у апликацију може контролисати грејање преко програмабилног (PG) излаза централне јединице на темељу измерене темп. Апликација може слати СМС или е-пошту и извештаје о прениској или превисокој темп. и може приказати графикон промена темп. у одабраном временском интервалу.-BUS уређај који детектује излив воде у простор(подрум, купатило и сл.). Подаци о активирању се преносе на централну јединицу преко BUS-а. Када су електроде преплављене водом, детектор шаље активациони сигнал. Када се вода са електрода повуче, шаље се сигнал враћања у stand-by.- BUS детектор пожара сертификованпрема EN 14604, EN 54-5 и EN 54-7 стандардима. Детектор омогућава постављање различитих опција откривања: дим и повишена температура, дим или повишена температура, само димили само повишена температура.Напајање: из централне јединице BUS 9 - 15 V DC / 3.5 mА (150 mА у случају аларма). Додатно потребно напајање: 3 алкалне батерије АА 1.5 V.-Бус кабал, неоклопљен, Easy Real 300м1 × 2 × 20 АWG (0,5 mm2)1 × 2 × 24 АWG (0,2 mm2)-RFID приступни привезак (таг) за противпровални систем и систем аутоматизацијеслужи за ауторизацију корисника за спровођење поједине радње у систему.- Полагање кабла- Испорука и монтажа опреме-Ситан непредвиђени материјал за наведене позиције.53. **ВИДЕО – НАДЗОР**- IP8megapixela anti-vandaldome IRD/ Nkamera; 1/2.5”8M Pprogressive Starvis™ CMOS; Efektivni broj piksela 3840x2160; Osetljivost 0.06Lux/F1.6 (kolor), 0Lux (ICuključ.); Motorizovani IR Cutfilter; Smart IRLE diode dometa 30m; Fiksni objektiv 2.8mm/F1.6; Vidni ugao od 112°; Opciono objektiv 4mm (vidni ugao 88°); H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 kompresija; Rezolucija do 4K/8MP (3840×2160); Do 15 fpsu 4K rezoluciji; Bitrate 24~10240K bps; Triplestream; WDR120dB; HLC; 3DDNR; ROI; Analitika-Tripwire, Intrusion, Abandoned/ Missing Object, Face detect; Detekcija pokreta; Masking; IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IPFilter, QoS, Bonjour, 802.1x; Alarmni ulaz/ izlaz; Audio ulaz/ izlaz; Micro SD slot (podržane kartice kapaciteta do 128GB); ONVIF, PSIA, CGI; IP67 i IK10 sertifikovana; Opseg radne temperature -30°C~60°C; Dimenzije Φ109.9mm × 81mm; Masa 0.41kg; Napajanje PoE-IEEE802.3afili12VDc, 5.5Wmaks; ePoE Kompatibilna-8 - kanalni HD Network video rekorder sa integrisanim 8-portnim PoE switch-em; Podržane rezolucije snimanja 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 720P/ D1; ONVIF2.4; HDMI izlaza (do 3840x2160); VGA; Multi screen prikaz do 1/ 4/ 9 kamera; Dekoding do 8 kanala @1080 PH.265/H.264; Podržane kompresije H.265/ H.264/ MJPEG/ MPEG4; Dual Stream; Bitrate za snimanje do 320 Mbps; 4 alarmna ulaza; 2 relejna izlaza; RJ - 45 port (10/100M/1000M); 2 USB porta -prednji USB 2.0 + zadnji USB 3.0 kontrola mišem i backup; 2 SATA porta - do 2 HDD-a (20 TBmaks.); RS232 port; RS485; 8 PoE portova (IEEE 802.3 af/at); Do 25.5 W po portu, 130 W ukupno; Podržava ePoE i EoC na svim portovima; 1 mrežni RJ-45Port (10/ 100/ 1000 Mbps); Napajanje 220 VAc 15.2 W za NVR i do 130 W za PoE; Dimenzije 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm (Š×D×V); Masa neto 2.7kg; CMS software (PSSi PSS Smart); Web pristup; Software za Win Mobile, iPhone i Android platforme; Besplatan Dahua DDNS; P2P podrška-HDD 8TB; Seagate/ Dahua SkyHawk surveillance serija; projektovan za upotrebu u DVR-ovima i NVR-ovima; Za 24/7 aplikacije sa do 64 HD kamere; 1.000.000 satiMTBF; 3.5", 8TB, 256 MB cache, SATA 6 Gb/s, R/V (Rotational Vibration)Sensor; Pogodan za primenu u multi-drive RAID konfiguracijama-UTP kabl kat. 6 (bez halogena), testiran do 400MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan-Profesionalni konektor za kategoriju 6 kabla, UTP, LSA tip-UTP Cat6 patch cable 0,5m- Полагање кабла- Испорука и монтажа опреме- Ситан непредвиђени материјал за наведене позиције.54. **ВИДЕО – ИНТЕРФОН****-** IP 8 megapixela anti-vandaldome IRD/ Nkamera; 1/2.5” 8 M Pprogressive Starvis™ CMOS; Efektivni brojpiksela 3840 x 2160; Osetljivost 0.06 Lux/F 1.6 (kolor), 0 Lux (ICuključ.); Motorizovani IR Cut filter; Smart IR LE diode dometa 30m; Fiksni objektiv 2.8mm/F1.6; Vidni ugao od 112°; Opciono objektiv 4mm (vidni ugao 88°); H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 kompresija; Rezolucija do 4K/8MP (3840×2160); Do 15 fpsu 4K rezoluciji; Bitrate 24~10240 Kbps; Triplestream; WDR 120dB; HLC; 3DDNR; ROI; Analitika-Tripwire, Intrusion, Abandoned/ Missing Object, Face detect; Detekcija pokreta; Masking; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x; Alarmni ulaz/izlaz; Audio ulaz/izlaz; Micro SD slot (podržane kartice kapaciteta do 128 GB); ONVIF, PSIA, CGI; IP67 i IK10 sertifikovana; Opseg radne temperature -30°C~60°C; Dimenzije Φ109.9mm × 81mm; Masa 0.41kg; Napajanje PoE - IEEE 802.3 af ili 12VDc, 5.5W maks; ePoE Kompatibilna**-**Vandal - proof pozivni panel za IP video interfonske sisteme; 2 Megapixela CMOS kamera sa IC LE diodama, vidni ugao 140°; 1 pozivnitaster; Inkorporiran mikrofon/zvučnik sa duplex audio over ethernet komunikacijom; Mifare čitač kartica/tagova; Funkcija digitalnogpoziva ka pojedinačnoj ili opsegu IP adresa/unutrašnjih jedinica i/ili mobilnih platformi (Android/iOS); Dimenzije 182x30x101mm; Masa0.8kg; IP65 stepen zaštite; IK08; Alu. kućište; Opseg radne temperature od -40⁰C do +60⁰C; 1x10/100Mbps mrežni port, RJ45; 2x alamniulaz; RS485 port; Napajanje DC 12V, PoE(802.3af) eksterno-P video intercom hands-free monitor, touch-screen; 7"" TFT LCD, kapacitivni touch-screen; Rezolucija 1024x600 piksela; Internakomunikacija - pozivanje kroz imenik; Snapshot i Video snimanje; Micro SD slot (maks. 32GB); Video monitoring glavnih i sekundarnihpanela; Monitoring do 32 Dahua IP kamere; Kontrola el. brave; SOS funkcija - poziv portiru; Dimenzije 119.6mm ×221.5mm ×21.5mm;Masa 0.35kg; 1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45; 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz; Funkcija alarmne tastature/centrale; Potrebno PoEnapajanje; Do 6W; Crni (VTH2421FB-P) ili beli (VTH2421FW-P)-UTP kabl kat. 6 (bez halogena), testiran do 400MHz; Delta / EC & 3P sertifikovan-PoE 4-portni switch; 2x 10/100Mbps Uplink; 4x 10/100 Base-T (PoE); PoE budžet 60W; Do 60W na portu 1; Do 30W na portovima 2-4; Uskladu sa IEEE802.3af, IEEE802.3at i Hi-PoE; Napajačka jedinica 220VAc/48-57VDc; Radna temperatura -10°C～55°C; Dim.130mm×85mm×26mm; Masa 300g-Napojna jedinica 220VAc/12VDc 2A; Utičnog tipa- Полагање кабла- Испорука и монтажа опреме- Ситан непредвиђени материјал за наведене позиције.55. Набавка и уградња подних кутија56. Набавка и уградња ЦАТА (CATA) вентилатора за тоалет или слично57. Појачање укупног капацитета ел. енергије, као и извлачење нових напојних каблова одговарајућег попречног пресека од ГРО ормана до позиције разводне табле РТ у техничкој просторији.**58.** **ОЗВУЧЕЊЕ**- Појачало са ФМ пријемником и УСБ улазом, 130W излазне снаге, 0,3КVАДва улаза за микрофон, line-in улаз, излаз за друге уређаје, независна контролапојачања за МIC и АUX, контрола високих тонова и баса, контрола јачине излазапреко ЛЕД диодица, заштита од кратког споја на излазу, алармни излаз, FM радио,SD картица, УСБ диск, даљинска контрола-Микрофон са уграђеним звоном50HZ-12КHZ, импеданса 600 оhms, димензије 450x148x120мм, 0,55кг-За унутрашњу монтажу, 30W 5''x1 + 1.5''x1, димензије 242x182x162мм, full frequency, у белој боји-Лицнасти бакарни кабл (2x1.5mm CU) 100м- Полагање кабла- Испорука и монтажа опреме**59. ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА****-**Аналогно-адресабилна пожарна централа са једном петљомДо 125 адресабилних елемената у петљи, до 32 адресабилне сирене, LCD дисплејса 4 реда по 40 карактера, 16 ЛЕД индикатора за пожарне зоне, са напојниммодулом. Мени на српском језику. Могућност програмирања путем рачунара.Пластично кућиште. ЕN54 сертификат-Адресабилни оптички детектор димаGFЕ protocol, 2 ЛЕД диоде, са подножјем, испуњава ЕN54 стандард-Адресабилни термо-диференцијални детектор топлотеGFЕ protocol , 2 ЛЕД диоде, са подножјем, испуњава ЕN54 стандард- Aдресабилни ручни јављач пожараGFЕ protocol , двобојна ЛЕД, пластични поклопац, црвени, пластични, са подножјем. Са својим напредним системом за комуникацију смањено јевреме одзива на време до једне секунде зависно од броја уређаја на петљи- Адресабилна сиренаМаксимално до 32 сирене по петљи. Црвена, 88dB, 7mA у активном стању.Потенциометар за подешавање јачине звука- Противпожарни кабл 2x2x0.8**-** Полагање кабла- Монтажа и пуштање у рад | Компл.mkoмкомкомкомкомкомкомКом.Ком.Ком.Ком.КомКом.комКомпл.Ком.Ком.Ком.Ком.Ком.Ком.Kом.Ком.Ком.Ком.Ком.Ком.Ком.m`KомплетПаушалКом.Ком.Ком.m’Ком.Ком.m`КомплетПаушалКом.Ком.Ком.m’Ком.Ком.m’Комплет.паушалКомкомпаушалКомКом.Ком.Ком.m’КомплетКом.Ком.Ком.Ком.Ком.m’m’Комплет | 1,002.205,00120,0041321125,0012,0017,00 6,006,00150,00 66,001,002,002,0012,0012,001,002,001,001,002,003,001,001,0010,00200,001,001,004,001,001,00200,008,008,00100,001,001,004,001,002,00100,001,001,00100,001,001,0011,003,001,001,001,004,001,00100,001,001,0015,001,003,003,00150,00150,001,00 |  |  |  |

**VIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**IX ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | Јед.мере | Коли-чина | Јед.цена без ПДВ | Укупна ценаБез ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| 61. Испуштање воде из система62. Демонтажа постојећих радијатора63. Преправка инсталације и уградња нових радијатора. Позиција обухвата набавку нових алуминијумских радијатора – тип ГЛОБАЛ или слично, терморстатских вентила и све потребне опреме за уградњу истих.* h 420 - 10 позиција - 205 ребара
* h 680 - 4 позиције - 35 ребара

64. Набавка , испорука и монтажа нових клима уређаја - тип МИДЕА, GREE FAIRY 12000 btu или сл. уз сав потребан материјал. | Компл.Ком.Компл.Компл.Комад | 1,0014,001,001,0012,00 |  |  |  |

**IX ГРЕЈАЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈА УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**X СТОЛАРИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | Јед.мере | Коли-чина | Јед.ценаБез ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| **65. Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозора**1,15х1,55**66.Набавка и уградња унутрашњих хармоника преградних врата**  димензије :6000х28005000х2800Материјал. АСлуминијумски профили у боји Elox за израду штокова и крила.Испуна каљено d=10mm или слично у договору са инвеститором.Наведен преграде извести са доњом и горњом фиксном шином – водилицом, међусобно спојене фиксним стубом, како би обезбедиле потребну звучну изолацију.**67.Набавка и уградња унутрашњих стаклених врата по систему стакло плус АЛ шток.** - Материјал: Крило – каљено стакло са КП обрадом, минималне дебљине **d=8 mm,** снабдевено са шаркамасистем стакло – АЛ. Шток, бравом систем на стакло, са цилиндром и три кључа. Шток алуминијум у ELOX боји.- Димезије:1000х2100 - једнокрилна1400х2600 – двокрилна2500х2600 – двокрилна улазна са фиксом**68. Набавка и уградња унутрашњих алуминијумских врата са алуминијумским панелом у боји ЕЛОКСАЖА сировог алуминијума.**- Материјал: Алуминијум без термопрекида (шток и крило);Крило снабдети са три шарке, бравом са цилиндром и три кључа.* Димензије:

900 х 2100800 х 2100 | ком.КомКом.Комкомком.Ком.Ком. | 2,001,001,007,001,001,002,004,00 |  |  |  |

**X СТОЛАРИЈА УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**XI ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | јед.мере | Коли-чина | Јед.ценаБез ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| 69. Набавкаканцеларијски намештај-Сто канцеларијски ,боја сиваПлоча иверица d=30160 х 80х77 или слично по избору инвеститора70. Набавка канцеларијске столице – са рукохватом, метална звезда са точкићима, подешавања висине и нагиба седишта еко кожа, штоф по избору инвеститора71. Набавка склапајућих столица 42х81х43, мат.пена, метал ПП, ПВЦ тестирано до 110 кгЦрне боје или слично по избору инвеститора72. Набавка фиокара – 3 фиоке, на точкићима сиве боје – универ, 40х56х40 фиоке са закључавањем d=10 mm или слично по избору инвеститора73. Набавка конференцијских столица, 43х47х83 седиште и наслон од шпер плоче, обложена сунђером и пресвучене микрофибером у црној боји или слично по избору инвеститора74. Конференцијски сто склопиви – метална конструкција која омогућава склапање и слагање столова на малом простору. Точкићи, плоча универ d=25 140х80 или слично по избору инвеститора75. Плакар за четке и метле, сиве боје, универ d=18 mm са закључавањем 45х65х200 или слично по избору инвеститора76. Кухиња-Доњи елемент дужина 1,1m – састоји се од 2 корпуса. * Корпус са фиокама – 4 комада и на њему се налази уградна грејна плоча са 2 рингле
* Корпус са двокрилним вратима, на коме се налази судопера од инокса

-Горњи висећи елементиДубина 35, висина 75, а укупне дужине 1,1 m77. Сто за кухињу – металне ноге и метална контрукција плоча универ d=25 mm 90х6078. Набавка и уградња венецијанера79. Набавка и уградња роло решетке – сигурносне на улазним вратима 1,3х2,7 m са даљинским отварањем, по избору инвеститора.80. Архивски орман, Врата израђена од универ плоче дебљине 18мм и заштићена АБС траком дебљине 2ммКонструкција плакара са полицама и свим страницама израђена од универ плоче дебљине 18мм и заштићена је АБС траком дебљине 2мм.Полеђина израђена од ХДФ плоче дебљине 3мм.,6 полица, Бравица са закључавањем. Два кључа.Ширина 75 - 80 цм, Висина 227-228 цм и слично по избору инвеститора81. Клуб сто 90х42х60 универ d=18 mm или слично по избору инвеститора 82. Клуб фотеље /полуфотеље 58х58х79 штоф, или слично по избору инвеститора 83. Чивилук метал, црно сиви 36х36х178 или слично по избору инвеститора84. Пројектор Full HD 1920 x1080 (1080p) rezolucija:4:3;16:9;1:1; 16:10;2:1, 13:9;15:9 Osvetljenje 3800 lum. Kontrast 20000:1 ili slično.Kolor1 bil.bojaTrajanje lampe min 15000 sati. Priključci VGA 2xHDMI,lan kabl, audio IN, USB,WI-FI, uhp lampa 240 W projekcija objektiva (sočivo) 2.1 (wide), 2.31 normal,Fokus od 1.1 m do 10 mDaljinac za upravljanje, zvučnik od 8 W,Nivo buke do 30 dB. Или слично по избору инвеститора85.Телевизор 75“ 4К ULTRA, HD DULL SMART или слично по избору инвестотора86. телефони ПанасоникKX-HDV130 или слично по избору инвеститора 87. Монитор од 23“ до 25“ дијагонала 88. Говорница – плексиглас 55х55х113 89.фрижидер класа А+ са замрзивачем висина до 150цм cca 300 литара или слично по избору инвеститора90. микроталасна запремина 20 лит. самостална по избору инвеститора91. Двосед фотеља 135х70х79 штоф, боја црна или слично по избору инвестотора. | Ком.КомКомKoмКомКом.комКомплеткомплетком.m2KoмКом.комkoм.комкомкомкомкомкомКомКомком | 111150111081111601.536101,001,005,001,001,001,001,001,00 |  |  |  |

**XI ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ**

**ИЗНОС ОД I ДО XI УКУПНО БЕЗ ПДВ**

**ИЗНОС ОД I ДО XI УКУПНО СА ПДВ**

**(ОБРАЗАЦ 3)**

 **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

***У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на адаптацији и опремању пословних просторија Стоматолошке коморе Србије у Београду бр 03/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 5)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке радова на адаптацији и опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београдуброј03/2020, испуњава све услове из чл. 75, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)*;*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно*.*

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке радова на адаптацији и опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду 03/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)*.*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА***

**Закључен између:**

Наручиоца: Стоматолошка комора Србије

Са седиштем у Београду, Узун Миркова 3/3

ПИБ 105333106 , Матични број 17701096

Број рачуна: 105-51034-90 АИК банка

Кога заступа директор проф. др Витомир Константиновић,

(у даљем тексту: Наручилац )

*и*

...............................................................................................................................

са седиштем у .....................................,улица ...................................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:..............................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач),

Наручилац и Понуђач (у даљем тексту: уговорне стране) сaглaсно закључују

***УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ***

***\_\_\_\_\_\_\_***

Уговорне стране сагласно констатују:

* дa је Нaручилaц у склaду сa Зaконом о јaвним нaбaвкaмa („Службени глaсник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у дaљем тексту: Зaкон) спровео поступaк јaвне нaбaвке, предмет јaвне нaбaвке радови на адаптацији и комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду 03/20;
* дa је Понуђaч дана \_\_\_\_\_\_\_ 2020.год. достaвио Понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_ за партију број \_\_\_\_\_\_\_;
* да је понуда Понуђача одговарајућа и прихватљива и да у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације;
* да је Наручилац, на основу Извештаја о стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора бр\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ којом се Понуђачу јавна набавка радова за партију број \_\_\_\_\_\_\_.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члaн 1.**

Предмет уговора је извођење радовa на адаптацији и комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду свему према понуди Понуђача бр. -\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_2020.год. која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део, а на основу потреба наручиоца.

**Члан 2.**

„ Понуђач се обавезује да започне са радовима у року од 1 (једног) дана од дана добијања писаног налога овлашћеног лица Наручиоца.

Рок за извођење радова, односно завршетак радова је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.“

**ПОДИЗВОЂАЧ\***

**Члaн 3.**

Понуђач нaступa сa подизвођaчем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, који ће делимично извршити предметну нaбaвку, у делу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВАЖЕЊЕ УГОВОРА**

**Члaн 4.**

Овaј уговор ступa нa снaгу моментом закључења и важи на период од 12 месеци.

**ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члaн 5.**

За обављене радове и извршене набавке у складу са конкурсном докментацијом Понуђача у корист и за рачун Наручиоца из члана 1. Овог уговора, уговорне стране су сагласне да се примењују цене које је понуђач навео у понуди број \_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_2020. Цена су исказане без урачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност понуде бр.\_\_\_\_\_ износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ-ом.

За радове који се не могу изразити јединицом мере, а код којих нема утрошка резервних делова и потрошног материјала, цена радова утврдиће се по ефективном радном сату.

Наручилац се обавезује да ће Понуђачу платити новчану накнаду из става 1. овог члана по извршеној услузи у законском року од дана пријема исправно испостављеног и овереног рачуна.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

 **Члан 6.**

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима,

документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

* да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.
* да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;
* да се строго придржава мера заштите на раду;
* да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
* да изводи радове према документацији у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
* да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
* да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
* да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике

Србије;

* да омогући вршење стручног надзора на објекту;
* да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
* у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
* да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
* да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
* да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;
* да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
* да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
* да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
* да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да у отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од дана сазнања, односно обавештавања од стране наручиоца;
* да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
* да Извођач отклони, све евентуално начињене штете у току извођења радова на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

**ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И ГАРАНТНИ РОК**

Члан 7.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

**КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА**

Члан 8.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване организације за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

* случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

**ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА**

Члан 9.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писану сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

**СХОДНА ПРИМЕНА ДРУГИХ ПРОПИСА**

Члан 10.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 11.**

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека уговореног рока, у следећим случајевима:

-споразумом уговорних страна,

-једностраним раскидом ако уговорне стране не изврше своје обавезе преузете овим уговором уз поштовање отказног рока од 15 дана, рачунајући од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

**Члан 12.**

Зa све што није регулисaно овим уговором, уговорне стране ће решити путем анекса овог уговора, примењујући одредбе посебних грађевинских узанси и Закона о облигaционим односима, кaо и други прописи који регулишу ову мaтерију.

**Члaн 13.**

Све спорове који проистекну у реaлизaцији овог уговора, уговорне стрaне ће решaвaти спорaзумно.

У случaју дa спорaзум није могућ, спор ће решaвaти Привредни суд у Београду.

**Члaн 14.**

Овaј уговор је зaкључен у 5 (пет) истоветних примеркa од којих 4 (четири) за Наручиоца, а 1 (један) за Понуђача.

 ЗА ПОНУЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*уколико Понуђач наступа са подизвођаче

***VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Стоматолошка комора Србије, Узун Миркова 3/3, 11000 Београдса назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** **радова на адаптацији и комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду бр. 03/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 04.08.2020.до 11.00 часова*.***

**Јавно отварање понуда је 04.08.2020.године у 12.00 часова, у Седишту Стоматолошке коморе Србије, Узун Миркова 3/3, Београд.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
* Доказе о испуњености додатних услова - чл.76 ЗЈН;
* Модел уговора;

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Узун Миркова 3/3

„**Измена понуде за јавну набавку** **радова на адаптацији и комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду ЈН бр. 03/2020**, **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **радова на адаптацији и комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду, ЈН бр. 03/2020**, **- НЕ ОТВАРАТИ** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** **радова на адаптацији и комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду, ЈН бр. 03/2020**, **- НЕ ОТВАРАТИ ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **радова на адаптацији и комплетном опремању пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду, ЈН бр. 03/2020**, **- НЕ ОТВАРАТИ** **- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. )

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.* Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања једефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/15,113/2017 и 91/2019), на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***8.2.* Захтев у погледу рока извођења радова**

Понуђач се обавезује да започне са радовима у року од 1 (једног) дана од дана добијања писаног налога овлашћеног лица Наручиоца.

**8.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати цена предмета јавне набавке као и сви трошкови који настану током извршења предметне јавне набавке*.*

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

***10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМ ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**A) Уз понуду достављају сви понуђачи (за целокупну понуду):**

**1. БЛАНКО МЕНИЦУ РЕГИСТРОВАНУ У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ** у скаду са Законом о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003, "Сл. гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. Закон,31/11 и 139/2014 др.закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011,80/215,76/2016,82/2017 и 14/2020) коју понуђач доставља оверену и потписану уз конкурсну документацију за озбиљност понуде.

**2. МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – у износу од 2 % вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.**

**3. ДОКАЗ ДА ЈЕ МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ** – понуђача доставља одштампане податке са интернет странице Народне банке Србије или потврду /захтев за регистрацију о извршеној регистрацији менице издату од пословне банке понуђача.

**Б) Понуђач којем буде додељен уговор,**

дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без пореза на премију неживотних осигурања, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа.

 Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без пореза на премију неживотних осигурања. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

 Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

 Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон, 31/2011и 139/2014-др.закон ).

***11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Узун Миркова 3/3 или на *e-mail* office@stomkoms.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.03/2020**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

***13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

**Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији** за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија)**.**

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно **предајом у пословном простору наручиоца, (Радно време наручиоца је од 08.00 - 16.00 часова), или поштом препоручено са повратницом.**

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

 (4) број рачуна: 840-30678845-06;

 (5) шифру плаћања: 153 или 253;

 (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

 (7) сврха: ЗЗП; Стоматолошка комора Србије; **ЈН 03/2020**

 (8) корисник: буџет Републике Србије;

 (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

 (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.